|  |  |
| --- | --- |
| ESTADO DO RIO DE JANEIROCAMARA MUNICIPAL DE QUATIS CNPJ: 01.272.771/0001-09Praça Dr. Teixeira Brandão – 32 C.E.P.: 27410-190 - Quatis - RJE-mail:licitacao.contrato@quatis.rj.leg.br / compras@quatis.rj.leg.br Telefones: (24) 3353-2806 / 6094 / 6017 | Solicitação nº 03/2023 - DPAData: 02/02/2023 |
| DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS |

|  |
| --- |
| Folha: 1/2 |

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")**

**SOLICITANTE:**

|  |  |
| --- | --- |
| Centro de Custo:Órgão:Unidade:Nome do Solicitante: | 1 CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS 1 CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS1 CÂMARA MUNICIPAL DE QUATISPresidente |
| **Local de Entrega:** CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS - PRAÇA DR. TEIXEIRA BRANDÃO - 32 – CENTRO**Destinação:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL  |
| **Observações:** CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL:GRUPO 04 – MATERIAL PERMANENTECLASSE 20 – MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |

**Fornecedor**

|  |
| --- |
| Razão Social: ......................................................................................... Banco / Agência:Endereço: ............................................................................................... Conta Corrente:Telefone/Fax: ......................................................................................... CNPJ: ....................................... |
| Condições de Pagamento:Prazo de Entrega: .................................................................................. Validade da Proposta: |

**ITENS SOLICITADOS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Quant.** | **Unid.** | **Descrição** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
| 01 | 01 | UNID | SERRA MARMORE PROFISSIONAL, 127V – 1500W COM UM DISCO. COMPONENTES INCLUIDOS: SERRA MARMORE GDC 150, 1 CHAVE ALLEN, 1 CHAVE DE BOCA, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 1 DISCO.

|  |  |
| --- | --- |
| DIMENSÕES DO PRODUTO | 26.2L X 21.7W X 18.3H CENTÍMETROS |

 |  |  |
| 02 | 01 | UNID | FURADEIRA PROFISSIONAL DE IMPACTO 1/2" 750W COM MALETA, 127V COM MANDRIL 10 MMMOTOR DE ALTO DESEMPENHO DE 650 W PARA ATENDER A TODAS AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOSINTERRUPTOR COM VELOCIDADE VARIÁVELBOTÃO-TRAVA PARA TRABALHOS CONTÍNUOSEMPUNHADURA EMBORRACHADA: AGARRE SEGURO E CONFORTÁVELUSO INDUSTRIAL TRABALHO INTENSO |  |  |
| 03 | 01 | UNID | ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA. DE USO DOMESTICO. POTENCIA SUPERIOR 1400W, VOLTAGEM:110 COM FUNÇÃO SOPRO, ALEM DE ASPIRAR; TIPO DE RESERVATÓRIO: SACO COLETOR DE PAPEL DESCARTÁVEL; (+2 REFIS) CAPACIDADE: 18 LITROS OU +; ACESSÓRIOS: BOCAL PARA PISOS ( CARPETES, TAPETES, PISO FRIO) BOCAL PARA CANTOS; COM TUBOS PROLONGADORES PARA AUMENTAR O ALCANCE; DIMENSÕES APROXIMADAS; LXAXP 33X52X30CM; COMPRIMENTO DO CABO DE ENERGIA: SUPERIOR A 3MM; GARANTIA: 12 MESES. |  |  |
| 04 | 01 | UNID | CARRINHO DE MÃO COM CAÇAMBA ARREDONDADA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, COM REVESTIMENTO DE BORRACHA NOS CABOS; REFORÇADO COM PNEU COM CAMARA DE AR; FEITO DE AÇO REFORÇADO; COR PRETA |  |  |
| 05 | 01 | UNID | CARRINHO DE CARGA E DESCARGA TIPO DE ARMAZÉNS DE CARGAS.CAPACIDADE 300KG, COM 2 PNEUS COM CAMARA. AÇO REFORÇADO. MEDIDAS APROXIMADA: 1,2M (ALTURA), BASE DE 35 MM; COMPRIMENTO: 440MM. ACABAMENTO: ESMALTE SINTETICO PRETO, COM REVESTIMENTO DE BORRACHA NO RODAS. EIXO TUBULAR: 1"X1,50CM. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REFORÇADO, BARRA E REFORÇO LATERAIS E TRANSVERSAIS, BASE COM TRAVESSA PARA VOLUMES MENORES |  |  |
| 06 | 02 | UNID | VENTILADOR DE MESA, 30 CM, 127V. SUPER POWER. COM 6 PÁS - COR PRETO.  |  |  |
| 07 | 01 | UNID | BEBEDOURO INDUSTRIAL TODO EM AÇO INOX COM 2 TORNEIRAS (1 PRESSÃO E 1 JATO UNIVERSAL); RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 25 LITROS.PÉS REGULÁVEIS. |  |  |

|  |
| --- |
| Local, / /-------------------------------------------------------------------------Responsável |